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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
На систему оперативного тока со шкафом АКБ
	Наименование оборудования
	

	Дата заполнения:
	
	20
	г.

	Сведения о заказчике

	Наименование:
	

	Адрес:
	

	Объект:
	

	Контактная информация

	Должность, ФИО
	

	Тел/факс, e-mail
	

	Параметр
	Стандарт
	Требуется

	Входные параметры

	Питающая сеть
	380V(+15/-30%)
	

	Количество вводов
	2
	

	АВР на входе
	Да
	

	Ограничитель перенапряжений
	Да
	

	Выходные параметры

	Номинальный выходной ток  (А)
	20
	

	Резервные выпрямительные модули (до 16шт)
	0
	

	Номинальное выходное напряжение(В)
	24,48,110,220
	

	Количество отходящих линий
	12
	

	Количество секций
	1
	

	Производитель защитной аппаратуры 
	DEKraft
	

	Тип защиты отходящих линий (Автоматические выключатели/предохранители)
	Автоматические выключатели
	

	Номиналы отходящих линий А
	2
	4
	6
	10
	16
	25
	ДР.


	2
	4
	6
	10
	16
	25
	Др.



	Секция 1 
	
	
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Секция 2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Габаритные размеры

	Шкаф ВЗУ ВхШхГ
	1900х600х600
	

	АБ (шкаф/стеллаж)
	Шкаф
	

	Шкаф АКБ ВхШхГ
	1900х800х600
	

	Степень защиты IP
	31
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Лист 1.

	

	Аккумуляторные батареи

	Тип защитного аппарата цепи АБ
(Автоматический выключатель/предохранитель)
	Предохранитель 
	

	Марка
	Delta
	

	Срок службы лет
	10-12
	

	Ёмкость, А/ч
	65
	

	Количество аккумуляторов в батарее
	17шт./12В, (для Uвых=220В)
	

	Дополнительные опции.

	Контроль сопротивления изоляции. (общий/пофидерный)
	Общий
	

	Шинка мигающего света
	-
	

	Блок аварийного освещения
	Мощность
	-
	

	
	Кол-во линий
	-
	

	Мониторинг аккумуляторных батарей  
	-
	

	Дополнительные контакты состояния отходящих линий
	-
	

	Включен отключен
	-
	

	Аварийное срабатывание
	-
	

	Вывод аварийных сигналов на сухие контакты
	-
	

	Защита АБ от глубокого разряда
	-
	

	Обогрев 
	Шкафа ВЗУ
	-
	

	
	Шкафа АБ
	-
	

	Измерительные приборы
	Стрелочные
	+
	

	
	Цифровые
	-
	

	Включение приводов ВВ выключателей
	-
	

	Комплект ЗИП
(Указать)
	-
	

	
	-
	

	
	-
	


Лист 2.

Дополнительные требования
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Заполнил _________________    
Лист 3. 
